发布时间：2012-3-12
机型名称：TD-W8951ND(TR) 4.0
概要说明：对应TD-W8951ND 4.0 土耳其本地化软件
发布人：  任燕汶
联系电话：86249161

【相关的特制单/客制单/联络单说明】
对应TIB-YSCP-11035-0立项报告及联络单TIB_RJZZ_12019

【版本信息&文件说明】
	升级文件：		ras（请不要更改升级文件名称，否则可能会导致无法升级）
	烧写文件：		TD-W8951ND_TR_4_0_0_flash(120307)_spi
	当前软件版本：		4.0.0 Build 120307 Rel.24217
	对应TRENDCHIP版本:	2.12.58.9(SRE9.D3)3.12.8.31
 	当前硬件版本： TD-W8951ND 4.0

【更改说明】
1.软件界面语言翻译为土耳其语；
2.默认只保留一条PVC:8/35，PPPoE-LLC; 
3.Time zone默认设置为土耳其(GMT +02:00)；
4.无线国家区域选择Turkish；
5.Quick Start默认配置同以上要求
以上未提及功能及默认值设置，同通用版软件。

********************************************************************************************
发布时间：2012-2-20
机型名称：TD-W8951ND(UN) 4.0
概要说明：对应TD-W8951ND 4.0 英文通用版
发布人：  梁春燕
联系电话：86249161

【相关的特制单/客制单/联络单说明】
对应T11045，TD-W8951ND(UN) 4.0立项报告

【版本信息&文件说明】
	升级文件：		ras（请不要更改升级文件名称，否则可能会导致无法升级）
	烧写文件：		TD-W8951ND_UN_4_0_0_flash(120207)_spi
	当前软件版本：		4.0.0 Build 120207 Rel.10587
	对应TRENDCHIP版本:	2.12.58.9(SRE9.D3)3.12.8.31
 	当前硬件版本： TD-W8951ND 4.0

【更改说明】
在上一版TD-W8951ND(UN) 4.0软件的基础上做了如下更新：
1、解决样机静态地址条目添加功能不生效的BUG（对应BUG16513）
2、同时添加 DHCP Portfilter的功能
其他默认配置与通用版保持一致

********************************************************************************************
发布时间：2012-2-3
机型名称：TD-W8951ND(UN) 4.0
概要说明：对应TD-W8951ND 4.0 英文通用版
发布人：  梁春燕
联系电话：86249161

【相关的特制单/客制单/联络单说明】
对应T11045，TD-W8951ND(UN) 4.0立项报告

【版本信息&文件说明】
	升级文件：		ras（请不要更改升级文件名称，否则可能会导致无法升级）
	烧写文件：		TD-W8951ND_UN_4_0_0_flash(120111)_spi
	当前软件版本：		4.0.0 Build 120111 Rel.25993
	对应TRENDCHIP版本:	2.12.58.6(SRE9.D3)3.12.8.31
 	当前硬件版本： TD-W8951ND 4.0

【更改说明】
在上一版TD-W8951ND(UN) 4.0软件的基础上做了如下更新：
1. DDNS服务商加入No-IP,且设置为默认DDNS服务器，DynDNS为备用；
2. 在wireless页面支持可调节无线功率，分为High、Medium、Low三档选择；
3. 在Status页面增加显示连接的无线客户端信息；
4.无线强制HT40

********************************************************************************************
发布时间：2011-11-9
机型名称：TD-W8951ND(UN) 4.0
概要说明：对应TD-W8951ND 4.0 英文通用版
发布人：	梁春燕
联系电话：86249161

【相关的特制单/客制单/联络单说明】
对应T11045，TD-W8951ND(UN) 4.0立项报告

【版本信息&文件说明】
	升级文件：		ras（请不要更改升级文件名称，否则可能会导致无法升级）
	烧写文件：		TD-W8951ND_UN_4_0_0_flash(110825)_spi
	当前软件版本：		4.0.0 Build 110825 Rel.05859
	对应TRENDCHIP版本:	2.12.45.0(SRE9.D3)3.12.8.31
 	当前硬件版本： TD-W8951ND 4.0

【更改说明】
在TD-W8951ND(UN) 3.0最新版软件的基础上做了如下更新：
1、登录web界面时输入错误的用户名密码3次，会提示用户名或密码错误
2、Static IP拨号时支持输入无类的IP地址
3、样机LAN口支持设置合法的、但最后一个字节为0的A类、B类和无分类IP
4、DUT开启Upnp功能，在WIN7和Vista下显示TP信息 
5、Quick start设置拨号模式后的默认MTU值和Internet页面设置的一致
6、WDS Mode关闭,单击WDS KEY文本框，不输入任何字符，再单击页面其他空白处不会再弹出
   警告框
-------------------------------------------------------------------------

发布时间：2011-7-27
机型名称：TD-W8951ND(UN) 3.0
概要说明：对应TD-W8951ND 3.0 英文通用版
发布人：	梁春燕
联系电话：86249161

【相关的特制单/客制单/联络单说明】
通用版软件更新，解决无线产测校准模式问题.

【版本信息&文件说明】
	升级文件：		ras（请不要更改升级文件名称，否则可能会导致无法升级）
	烧写文件：		TD-W8951ND_UN_3_0_1_flash(110721)_spi
	当前软件版本：		3.0.1 Build 110721 Rel.33550
	对应TRENDCHIP版本:	2.12.35.0(SRE9.D3)3.12.8.31
 	当前硬件版本： TD-W8951ND 3.0

【更改说明】
本版软件做了如下更新：
1. 解决软件的无线校准模式与产测软件不匹配的问题，把当前软件的无线校准模式由efuse改为buffermode。
-------------------------------------------------------------------------
发布时间：2011-4-8
机型名称：TD-W8951ND(UN) 3.0
概要说明：对应TD-W8951ND 3.0 英文通用版
发布人：	梁春燕
联系电话：2650 2664

【相关的特制单/客制单/联络单说明】
通用版软件更新，修复一些BUG，完善部分功能。

【版本信息&文件说明】
	升级文件：		ras（请不要更改升级文件名称，否则可能会导致无法升级）
	烧写文件：		TD-W8951ND_UN_3_0_1_flash(110329)_spi
	当前软件版本：		3.0.1 Build 110329 Rel.13092
	对应TRENDCHIP版本:	2.12.35.0(SRE9.D3)3.12.8.31
 	当前硬件版本： TD-W8951ND 3.0

【更改说明】
本版软件做了如下更新：
1、出于安全考虑，添加ACL规则，允许LAN端的所有访问，禁止WAN端的所有访问
2、修复bug，恢复出厂设置，QSS State默认为unconfigured状态
3、修复bug8487，点击Reset to OOB以后，SSID保持当前值不变，而不是都变成RT3390_1
4、去掉DHCP portfilter功能，使用static DHCP替代
5、修复bug9982，使得每次恢复出厂设置以后，使用QSS连接都能生成不同的密钥
6、更新了默认配置，默认开启UPNP功能和IGMP Snoop
7、限制只能升级文件名为ras的升级文件

-------------------------------------------------------------------------
发布时间：2010-12-31
机型名称：TD-W8951ND 
概要说明：对应TD-W8951ND 3.0英文通用版
发布人：	梁春燕
联系电话：2650 2664

【相关的特制单/客制单/联络单说明】
新产品开发，新机型TD-W8951ND 3.0英文通用版软件

【版本信息&文件说明】
	升级文件：		TD-W8951ND_en_3_0_0_up(101222)_ras
	烧写文件：		TD-W8951ND_en_3_0_0_flash(101222)_spi
	当前软件版本：		3.0.0 Build 101222 Rel.05090
	对应TRENDDCHIP版本:	2.12.28.0(SRE9.D3)3.12.8.31
 	当前硬件版本： TD-W8951ND 3.0

【更改说明】
新立项产品，按照我司ADSL产品标准进行制作，支持新flash。