发布日期：2015-08-04
机型名称：Archer C3200(US) 1.0  1.0
概要说明：Archer C3200（US）1.0出货后第一次软件更新
发布人： 朱宇
联系电话：35899转3205


【特制单/客制单/联络单说明】
    TIB-YSCP-15051-0

【测试完成情况】
    Archer C3200（US）1.0出货后第一次软件更新 测试已经完成，情况如下：
————————————————————————————————————————
【修改项】
1、解决lan-wan吞吐量偏低问题（通过去除部分无用log和读取NVRAM操作实现，基本无风险）
2、完善internet灯亮灯机制
3、修复用户名不能包含空格的问题；
4、修复IE8下security setting help页面为空的问题 ；
5、修复非share all模式下smb性能下降的问题。（通过增大配置文件中buf实现，基本无风险）
【测试内容】
1、修改项验证；
2、lan-wan性能、smb性能验证；
3、简单回归
【测试情况】
1、lan-wan性能
①lan-wan单向性能较之前的软件无明显变化；
②lan-wan双向性能有明显提升，动态IP拨号下提升可达300Mbps
③通过SNB评测方法进行对比，lan-wan性能可在对比机型中排第一；
2、samba性能
①多文件上传性能已经较之前有了明显提升；
②单文件及多文件在不同分区格式下的上传下载性能已与R8000基本持平。
3、Internet灯
①单连接拨号亮灯规则符合预期
②双连接亮灯规则不一致，PPPoE始终显示第一连接的状态，L2TP在第一连接拨不上号时显示第二连接状态，若从L2TP切换到PPTP则与L2TP情况相同，否则PPTP显示第一连接状态；
③工厂交换测试过程中样机保持亮灯情况一致
4、其他问题均已修复，样机基本功能正常。

【文件说明/版本信息】
    硬件版本：14091123200-1.0 Rev:1.0sp2
    烧录文件：Archer_C3200v1_0.9.1_0.1_flash(150714).bin
    软件版本：0.9.1 0.1 v004b.0 Build 150714 Rel.62459n
    升级文件(含Kcodes/Tuxera外购软件)：Archer_C3200v1_0.9.1_0.1_up_boot(150714)_2015-07-14_17.31.48.bin
    软件版本：0.9.1 0.1 v004b.0 Build 150714 Rel.62459n

【软件说明】
    此软件为Archer C3200（US）1.0出货后第一次软件更新，进一步修复US Beta Test反馈的重点问题以及测试发现问题。
